    Click here for english version ...

    -------------------------------------------------------------------------------------
    **************************   DEUTSCH   **********************************************
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Release Notes hopf 8030NTS/M Netzwerk Zeitserver
    ====================================================

    -----------------------------
    SET: 07.13-RC - 19.09.2025
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.12-RC - 14.01.2025
         H8:            07.03    - 19.09.2025

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Fehlerbehebung:	Sync Quellen Umstellung behoben

    -----------------------------
    SET: 07.12-RC - 14.01.2025
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.12-RC - 14.01.2025
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Fehlerbehebung:	RADIUS AVP Message Authenticator Unterstützung

    -----------------------------
    SET: 07.11-RC - 10.10.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.11-RC - 08.09.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Verbesserung:	SIMATIC 10s NTP Broadcast hinzugefügt

    	  - Fehlerbehebung:	SNMP Abfrage der Schaltsekunden Ankündigung

    -----------------------------
    SET: 07.07-RC - 07.04.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.08-RC - 07.04.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Fehlerbehebung:	Absturz des PTP Services behoben, der in seltenen Fällen nach einiger Zeit auftrat

    	  - Fehlerbehebung:	Zeitdarstellung auf der Sync Status - Time and Status Seite korrigiert

    -----------------------------
    SET: 07.06-RC - 28.02.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.07-RC - 28.02.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Verbesserung:	Konfigurationsmöglichkeit für Ausgabe von PTP auf beiden Netzwerkschnittstellen ETH0 und ETH1 ergänzt

    	  - Verbesserung:	IPv6 Unterstützung für SNMP hinzugefügt

    	  - Verbesserung:	SYSLOG Nachrichtenformat gemäß RFC 5424 korrigiert

    -----------------------------
    SET: 07.05-RC - 25.11.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.06-RC - 25.11.2021
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Verbesserung:	Local Login Fallback Modes für RADIUS hinzugefügt

    	  - Verbesserung:	Syslog Meldungen für jede Aktion im WebGUI hinzugefügt

    	  - Verbesserung:	TLSv1 und TLSv1_1 bei HTTPS deaktiviert

    	  - Verbesserung:	PTP Clock Class und Accuracy Berechnung verbessert

    	  - Verbesserung:	Algorithmus zur Berechnung der PTP Genauigkeit verbessert

    	  - Fehlerbehebung:	PTP BMCA korrigiert

    -----------------------------
    SET: 07.02-RC - 15.09.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.04-RC - 25.08.2021
         H8:            07.01    - 26.01.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Verbesserung:	PTP Profile von IEEE C37.238:2016 hinzugefügt

    	  - Verbesserung:	PTP Profile von IEC 61850-9-3 hinzugefügt

    	  - Fehlerbehebung:	Im PTP Profile von IEEE C37.238:2011 hinzugefügt

    -----------------------------
    SET: 07.01 - 05.02.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.00 - 16.09.2020
         H8:            07.01 - 26.01.2021

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Verbesserung:	Wechsel zu neuer NTP Version (ntp 4.2.8p15)

          - Verbesserung: SINEC-H1 Packet Generierung

          - Fehlerbehebung: I²C Ansteuerung verbessert um sporadisch auftretende FRAM-Speicherfehler zu verhindern.

          - Verbesserung: Eine neue Linux-PTP Version Vers. 02.00 wird eingesetzt

          - Fehlerbehebung: PTP-Announce Nachrichten UTC-TAI Offset Bit korrigiert

          - Verbesserung: Das NTP-Regelverhalten wurde verbessert

          - Verbesserung: Bei Factory-Default wird für die NTP-Access-Restrictions
                          die Mode-6-Anfragen nicht mehr unterstützt

          - Verbesserung:   Nutzung von RADIUS Servern ermöglicht

          - Verbesserung:   Der Zugriff mit dem
                            hopf Management Console  Netzwerk Konfigurations Asssistenen (HMC NCA)
                            kann jetzt unterbunden werden.

    -----------------------
    SET: 06.01 - 10.07.2020
    -----------------------

        8030
         Image Version:		06.00 - 10.10.2019
         H8 Firmware:		05.02 - 10.07.2020

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

          - Fehlerbehebung: I²C Ansteuerung verbessert um sporadisch auftretende FRAM-Speicherfehler zu verhindern.

    -----------------------
    SET: 06.00 - 17.10.2019
    -----------------------

        8030
         Image Version:		06.00 - 10.10.2019
         H8 Firmware:		05.01 - 10.10.2019

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  06.xx

          - Verbesserung: Eine neue Linux-PTP Version Vers. 02.00 wird eingesetzt

          - Fehlerbehebung: PTP-Announce Nachrichten UTC-TAI Offset Bit korrigiert

          - Verbesserung: Das NTP-Regelverhalten wurde verbessert

          - Verbesserung: Bei Factory-Default wird für die NTP-Access-Restrictions
                          die Mode-6-Anfragen nicht mehr unterstützt

    -----------------------
    SET: 05.00 - 22.11.2018
    -----------------------

        8030
         Image Version:		05.00 - 21.11.2018
         H8 Firmware:		05.00 - 22.11.2018

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  05.xx

          - Fehlerbehebung: Synchronisations Parameter werden durch Default setzen nicht mehr verändert.

          - Verbesserung:   Die Nutzung von RADIUS Servern wurde ermöglicht

          - Verbesserung:   Der Zugriff mit dem
                            hopf Management Console  Netzwerk Konfigurations Asssistenen (HMC NCA)
                            kann jetzt unterbunden werden.

    -----------------------
    SET: 04.00 - 19.04.2018
    -----------------------

        8030
         Image Version:		04.00 - 17.04.2018
         H8 Firmware:		03.01 - 19.04.2018

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  04.xx

          - Verbesserung:   Wechsel zu neuer NTP Version (ntp 4.2.8p11)

          - Erweiterung:    IPv6 eingebaut

          - Fehlerbehebung: Fehler in Synchronisation beseitigt

          - Fehlerbehebung: Sommerzeitumschaltung für Differenzzeiten,
                            die nicht nur volle Stunden enthalten, repariert.

          - Fehlerbehebung: Verhalten Displaybeleuchtung verbessert.

          - Fehlerbehebung: Verhalten bei Default setzen repariert

          - Fehlerbehebung: MIBs korrigiert

          - Vereinfachung:  Customdefault entfernt

          - Erweiterung:    Routing-Einträge können nun auch über ein Route-File gemacht werden,
                            Sie können beliebig viele Einträge auch mit IPV6 Adressen enthalten.

          - Verbesserung:   Aktives Bonding bzw. PRP wird nicht mehr deaktiviert, wenn eine
                            IP-Adresse mit dem Network Configuration Assistant der HMC gesetzt wird.
                            Die neu gesetzte IP-Adresse statt dessen für Bonding bzw. PRP verwendet

          - Erweiterung:    Bei PTP wurde der Modus "Ehernet mit End to End" ergänzt.

          - Reparatur:      Upload Certificate Funktion korrigiert

          - Verbesserung:   Anzeige der Parameter für Bonding/Teaming in Display integriert

          - Verbesserung:   Komplexität für zulässige Passwörter erhöht

          - Verbesserung:   Änderung zulässige Zeichen für Security Banner

    -----------------------
    SET: 03.04 - 25.09.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.03 - 22.09.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Fehlerbehebung: Speicherleck in PRP-Implementierung behoben

    -----------------------
    SET: 03.03 - 30.06.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Interne Verbesserung: Optimierung des internern Signalroutings

    -----------------------
    SET: 03.02 - 21.04.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Fehlerbehebung: Überarbeitung von Fehlermeldungen "Sync Source Errors"

    -----------------------
    SET: 03.01 - 10.04.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.03 - 31.03.2017

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Interne Verbesserung: Optimierung interner Prozessabläufe

    -----------------------
    SET: 03.00 - 09.03.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.00 - 09.03.2017
         H8 Firmware:		02.02 - 09.03.2017

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Erweiterung: Precision Time Protocol (PTP) gemäß IEEE Std 1588™-2008
          - Erweiterung: IEEE Standard Profil zur Benutzung von IEEE 1588™ Precision Time Protocol
                             in Power System Anwendungen (Power Profile) gemäß IEEE Std C37.238™-2011

          - Fehlerbehebung: PRP-Funktion - Doppelte Antwortpakete auf ping Anforderungen werden unterdrückt

    Release Notes hopf 8030NTS-M Netzwerk Zeitserver
    ====================================================

    -----------------------
    SET: 02.00 - 07.11.2016
    -----------------------

        8030NTS/M
         Image Version:		02.00 - 27.09.2016
         H8 Firmware:		02.01 - 07.11.2016

        Tech. Dokumentation 8030NTS/M:  02.xx

         - Start der 8030NTS/M

    Hier klicken für deutsche Version ...

    -------------------------------------------------------------------------------------
    **************************   ENGLISH   **********************************************
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Release Notes hopf 8030NTS/M Network Time Server
    ====================================================

    -----------------------------
    SET: 07.13-RC - 19.09.2025
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.12-RC - 14.01.2025
         H8:            07.03    - 19.09.2025

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Bugfix:		    Sync source change fixed

    -----------------------------
    SET: 07.12-RC - 14.01.2025
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.12-RC - 14.01.2025
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Bugfix:		    Added support for RADIUS AVP Message Authenticator

    -----------------------------
    SET: 07.11-RC - 10.10.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.11-RC - 08.09.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Improvement:    Added SIMATIC 10s NTP Broadcast

    	  - Bugfix:		    Fixed SNMP request of leap second announcement

    -----------------------------
    SET: 07.07-RC - 07.04.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.08-RC - 07.04.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Bugfix:		Fixed PTP service crash which occurred in some rare cases after some time

    	  - Bugfix:		Fixed time representation on Sync Status - Time and Status page

    -----------------------------
    SET: 07.06-RC - 28.02.2022
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.07-RC - 28.02.2022
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Improvement:	Added configuration option for PTP output on both network interfaces ETH0 and ETH1

    	  - Improvement:	Added IPv6 support for SNMP

    	  - Improvement:	Corrected SYSLOG message format according to RFC 5424

    -----------------------------
    SET: 07.05-RC - 25.11.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.06-RC - 25.11.2021
         H8:            07.02    - 24.11.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Improvement:	Added Local Login Fallback Modes for RADIUS

    	  - Improvement:	Added syslog messages for every WebGUI action

    	  - Improvement:	Deactivated TLSv1 and TLSv1_1 for HTTPS

    	  - Improvement:	Improved PTP clock class and accuracy calculation

    	  - Improvement:	Improved algorithm for calculation of PTP accuracy

    	  - Bugfix:	        Fixed PTP BMCA

    -----------------------------
    SET: 07.02-RC - 15.09.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.04-RC - 25.08.2021
         H8:            07.01    - 26.01.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Improvement:	Added PTP Profile of IEEE C37.238:2016

    	  - Improvement:	Added PTP Profile of IEC 61850-9-3

    	  - Bugfix:	        In PTP Profile of IEEE C37.238:2011

    -----------------------------
    SET: 07.01 - 05.02.2021
    -----------------------

        8030
         Embedded:      07.00 - 16.09.2020
         H8:            07.01 - 26.01.2021

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

    	  - Improvement: Change to new NTP version (ntp 4.2.8p15)

          - Bugfix: 	SINEC-H1 packet generation

          - Bugfix: 	I²C handling improved to fix sporadic FRAM memory errors

          - Improvement: A new Linux-PTP version (vers. 02.00) is used

          - Bugfix: PTP-Announce Mesages UTC-TAI offset Bit repaired

          - Improvement: The NTP regulatoin has been improved

          - Improvement: The factory default setting of NTP-Access-Restrictions
          					supports not more Mode-6-Requests

          - Improvement:    The use of a RADIUS Server was implemented

          - Improvement:    The connection with the
                            hopf management console  network configuration assistant (HMC NCA)
                            can now be disabled

    -----------------------
    SET: 06.01 - 10.07.2020
    -----------------------

        8030
         Image Version:		06.00 - 10.10.2019
         H8 Firmware:		05.02 - 10.07.2020

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

          - Bugfix: 	I²C handling improved to fix sporadic FRAM memory errors

    -----------------------
    SET: 06.00 - 17.10.2019
    -----------------------

        8030
         Image Version:		06.00 - 10.10.2019
         H8 Firmware:		05.01 - 10.10.2019

        Tech. documentation 8030NTS/M:  06.xx

          - Improvement: A new Linux-PTP version (vers. 02.00) is used

          - Bugfix: PTP-Announce Mesages UTC-TAI offset Bit repaired

          - Improvement: The NTP regulatoin has been improved

          - Improvement: The factory default setting of NTP-Access-Restrictions
          					supports not more Mode-6-Requests

    -----------------------
    SET: 05.00 - 22.11.2018
    -----------------------

        8030
         Image Version:		05.00 - 21.11.2018
         H8 Firmware:		05.00 - 22.11.2018

        Tech. documentation 8030NTS/M:  05.xx

          - Bugfix:         Synchronisation parameter are not changed by default setting.

          - Improvement:    The use of a RADIUS Server was implemented

          - Improvement:    The connection with the
                            hopf management console  network configuration assistant (HMC NCA)
                            can now be disabled

    -----------------------
    SET: 04.00 - 19.04.2018
    -----------------------

        8030
         Image Version:		04.00 - 17.04.2018
         H8 Firmware:		03.01 - 19.04.2018

        Tech. documentation 8030HEPTA_GPS:  04.xx

          - Improvement:    Change to new NTP version (ntp 4.2.8p11)

          - Improvement:    IPv6 integrated

          - Bugfix:         Synchronization debugged

          - Bugfix:         DST change repaired, for local times
                            with hour fractions in time difference to UTC

          - Bugfix:         Behavior of default setting debugged

          - Bugfix:         MIBs repaired

          - Symplifying:    Custom default setting removed

          - Improvement:    It is now possible to use Routing Files to set network routes.
                            They can contain any number of entrys also with IPv6 adresses.

          - Improvement:    Enabled bonding or PRP is not disabled any more when an IP address
                            is changed with the Network Configuration Assistant of HMC.
                            The new IP address is now used for bonding or PRP.

          - Improvement:    "Ethernet End to End" added to PTP modes

          - Improvement:    Parameter for bonding/teaming in display included

          - Improvement:    Complexity for allowed passwords

          - Improvement:    Alteration for allowed characters in security banners

    -----------------------
    SET: 03.04 - 25.09.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.03 - 22.09.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. documentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Bugfix: Memory leak in PRP-implementation fixed

    -----------------------
    SET: 03.03 - 30.06.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. documentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Internal improvement: Optimization of internal signal routing

    -----------------------
    SET: 03.02 - 21.04.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.04 - 21.04.2017

        Tech. documentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Bugfix: Revision of error information "Sync Source Errors"

    -----------------------
    SET: 03.01 - 10.04.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.02 - 10.04.2017
         H8 Firmware:		02.03 - 31.03.2017

        Tech. documentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Internal improvement: Optimization of internal process flows

    -----------------------
    SET: 03.00 - 09.03.2017
    -----------------------

        8030
         Image Version:		03.00 - 09.03.2017
         H8 Firmware:		02.02 - 09.03.2017

        Tech. documentation 8030NTS/M:  03.xx

          - Extension: Precision Time Protocol (PTP) according to IEEE Std 1588™-2008
          - Extension: IEEE Standard Profile for Use of IEEE 1588™ Precision Time Protocol
                           in Power System Applications (Power Profile) according to IEEE Std C37.238™-2011

          - Bugfix: PRP function - Duplicate answer packets of ping requests are suppressed

    -----------------------
    SET: 02.00 - 07.11.2016

        8030NTS/M
         Image Version:		02.00 - 27.09.2016
         H8 Firmware:		02.01 - 07.11.2016

        Tech. documentation 8030NTS/M:  02.xx

          - Begin with 8030NTS/M